

ANEXO A.
 ESPECIFICACIONES TECNICAS

LISTADO DE ITEMS, CANTIDADES, CONDICIONES DE ENTREGA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES
EQUIPO PARA EL CENTRO DE DATOS DE SENPRENDE

	No. ítem
	Descripción
	Cantidad Solicitada

	1
	Discos duros para servidor NAS
	10

	2
	Memoria RAM para servidor NAS
	2

	3
	Computadora portátil 
	4

	4
	Computadora de escritorio
	3

	5
	Monitor
	4

	6
	Kit de herramientas para diagnóstico de Redes
	1

	7
	Licencia de Sistema operativo Windows Server 2025 - Standard Edition  
	1

	8
	Disco duro externo SSD portátil de 4TB
	4

	9
	Impresora multifuncional 
	3

	10
	Adaptador de montaje de 2.5" a 3.5" para unidades SSD
	60

	11
	Cable de parcheo Cat6 (lote surtido 1m y 2m)
	1















CONDICIONES DE ENTREGA

Lugar de entrega final: Oficinas del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios SENPRENDE, ubicado en el Centro Cívico Gubernamental, Torre 2, piso 21, Tegucigalpa, M.D.C, Honduras C.A., 

Pago: 100% contra entrega del equipo, firma de acta de recepción a satisfacción, el pago se hará por transferencia vía Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

1. Fecha máxima de entrega: 
a. Treinta (30) días calendario a partir de la adjudicación de la orden de compra para el equipo.

2. Áreas responsables del proceso en SENPRENDE: Unidad de Informática 
























1. [bookmark: _Hlk167007141]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	1
	Discos Duros para Servidor NAS 




[image: ]

	Cantidad
	10
	

	
	
	Capacidad
	12 TB por unidad, tecnología SATA III 6 Gb/s, formato 3.5".
	

	
	
	Funcionamiento
	Diseñados para funcionamiento continuo (24/7) en entornos NAS con compatibilidad para configuraciones RAID.
	

	
	
	Rendimiento
	Velocidad de rotación mínima de 7200 RPM y caché mínima de 256 MB para alto rendimiento sostenido.
	

	
	
	Construcción
	Construcción con alta tolerancia a vibraciones y resistencia térmica, apto para cargas de trabajo de tipo empresarial.
	

	
	
	Compatibilidad
	Compatibles con servidores NAS de múltiples bahías y sistemas operativos de almacenamiento.
	

	
	
	Garantía
	3 años
	


1. Nombre del ítem: Discos Duros para Servidor NAS






2. Nombre del ítem: Memoria RAM para Servidor NAS 



	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	2
	Memoria RAM para Servidor NAS 


[image: ]

	Cantidad
	2
	

	
	
	Capacidad
	Cada módulo con capacidad de 16 GB, tipo DDR4 ECC sin búfer (unbuffered) en formato SODIMM de 260 pines, para mayor confiabilidad.
	

	
	
	Compatibilidad
	Compatibles con arquitecturas de 64 bits, especialmente diseñadas para entornos NAS y servidores de operación continua.
	

	
	
	Rendimiento
	Frecuencia mínima de 2666 MHz (PC4-21300), con diseño de bajo consumo energético y disipación térmica eficiente.
	

	
	
	Compatibilidad de equipo
	Compatibilidad garantizada con servidor NAS Synology RS822+ (módulo Synology D4ES01-16G o equivalente certificado compatible).
	

	
	
	Garantía
	3 años.
	






3. Nombre del ítem: Computadoras Portátil Avanzada 



	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	3
	Computadoras Portátil Avanzada 




[image: ]
	Cantidad
	4
	

	
	
	Procesador
	Procesador de última generación con mínimo 10 núcleos físicos, arquitectura de alto desempeño (, Core i7/i9 o AMD Ryzen 9, o equivalentes).
	

	
	
	Almacenamiento
	Unidad de almacenamiento tipo SSD NVMe de mínimo 512 GB.
	

	
	
	Memoria RAM
	Memoria RAM de al menos 32 GB, con capacidad de expansión.
	

	
	
	Pantalla
	Pantalla de mínimo 15.6" con resolución Full HD (1920x1080) pixeles o superior.
	

	
	
	Conectividad
	Teclado retroiluminado, conectividad WiFi 6 y Bluetooth.
	

	
	
	Puertos
	Puertos de entrada/salida 1 USB-C y 1 HDMI. Como mínimo.
	

	
	
	Batería
	Batería de larga duración (mínimo 6 horas en operación continua), con estructura reforzada para uso intensivo en contextos institucionales o de campo.
	

	
	
	Garantía
	3 años.
	




4. Nombre del ítem: Computadora de Escritorio 

	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	4
	Computadora de Escritorio 
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	Cantidad
	3
	

	
	
	Procesador
	Equipos con al menos 10 núcleos físicos y arquitectura moderna (Core i7/i9 o AMD Ryzen 9, o equivalentes).
	

	
	
	Memoria RAM
	Memoria RAM de 32 GB, con posibilidad de expansión según arquitectura base.
	

	
	
	Almacenamiento
	Sistema de almacenamiento híbrido:
	

	
	
	SSD
	Unidad SSD NVMe de al menos 512 GB.
	

	
	
	HDD
	Disco duro secundario (HDD) de mínimo 1 TB para almacenamiento masivo.
	

	
	
	Tarjeta gráfica
	Tarjeta gráfica dedicada.
	

	
	
	Conectividad
	Conectividad de red Ethernet Gigabit, y puertos de expansión disponibles (USB-C, USB 3.0, HDMI, entre otros).
	

	
	
	Incluye
	Incluye teclado, mouse óptico y sistema operativo preinstalado y compatible con plataformas institucionales (por ejemplo, Windows o Linux).
	

	
	
	Garantía
	3 años.
	





5. Nombre del ítem:  Monitor 

	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	5
	Monitor


[image: ]
 
	Cantidad
	4
	

	
	
	Pantalla
	Pantalla de tecnología LED de mínimo 24 pulgadas (medida diagonal).
	

	
	
	Resolución
	Resolución nativa mínima de 1920 x 1080 píxeles (Full HD).
	

	
	
	Brillo y contraste
	Brillo mínimo de 250 nits y contraste dinámico de al menos 1000:1.
	

	
	
	Tiempo de respuesta
	Tiempo de respuesta máximo de 5 ms.
	

	
	
	Ángulo de visión
	Ángulo de visión mínimo de 178° horizontal y vertical.
	

	
	
	Entradas
	Entradas: HDMI, Display Port y VGA como mínimo.
	

	
	
	Montaje
	Compatibilidad con montaje VESA (75x75 o 100x100 mm).
	

	
	
	Incluye
	Incluye base ajustable y cables necesarios para conexión y alimentación.
	

	
	
	Garantía
	3 años.
	












6. Nombre del ítem: Kit de Herramientas para Instalación y Diagnóstico de Redes 


	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	6
	Kit de Herramientas para Instalación y Diagnóstico de Redes
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	Cantidad
	1
	

	
	
	Maletín
	Maletín rígido con compartimentos organizados.
	

	
	
	Probador de cableado
	Incluye probador de cableado de red con mapeo de pines.
	

	
	
	Crimpeadora
	Pelacables y crimpeadora para conectores RJ45/RJ11.
	

	
	
	Destornilladores
	Destornilladores de precisión de diferentes puntas.
	

	
	
	Multímetro
	Multímetro digital con lectura de voltaje, corriente y resistencia.
	

	
	
	Pinza de impacto
	Pinza de impacto para instalación en paneles de parcheo.
	

	
	
	Certificación
	Herramientas certificadas para uso técnico profesional.
	

	
	
	Garantía
	Mínimo 1 año.
	











7. Nombre del ítem: Licencia de Sistema operativo Windows Server 2025 - Standard Edition


	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	7
	Licencia de Sistema operativo Windows Server 2025 - Standard Edition




	Cantidad
	1
	

	
	
	Tipo de licencia
	Licencia perpetua de Windows Server 2025 – Edición Estándar.
	

	
	
	Virtualización
	Compatible con entornos físicos y virtualizados, con derechos para ejecutar hasta dos (2) máquinas virtuales en el servidor licenciado.
	

	
	
	Servicios de red
	Permite gestión de servicios de red como Active Directory, DNS, DHCP, File Server.
	

	
	
	Modelo de licenciamiento
	Licenciamiento bajo modelo por núcleo (per-core): cubre la totalidad de los núcleos físicos del servidor, con un mínimo de 16 núcleos por servidor (8 por procesador). En caso de que el servidor cuente con más de 16 núcleos físicos, deberá suministrarse el licenciamiento adicional correspondiente (paquetes de 2 núcleos).
	

	
	
	Licencias de acceso (CAL)
	Incluye veinticinco (25) Licencias de Acceso de Cliente (CAL) de Windows Server 2025, de usuario o de dispositivo, correspondientes a la misma versión del servidor, para el acceso de usuarios al sistema.
	



	
Continuacion del Item No.7 :Licencia de Sistema operativo Windows Server 2025 - Standard Edition

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	
	
	Virtualización anidada
	Soporte para virtualización anidada.
	

	
	
	Gestión
	Gestión mediante consola gráfica y PowerShell.
	

	
	
	Integración
	Compatible con soluciones de respaldo y monitoreo empresarial.
	

	
	
	Soporte técnico
	(a) Asistencia técnica para la instalación, activación y configuración inicial. (b) Soporte remoto ante problemas técnicos que se presenten. (c) Tiempo de respuesta máximo: 48 horas hábiles desde la notificación del incidente.
	


















8. Nombre del ítem: Disco duro externo SSD portátil de 4 TB


	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	8
	Disco duro externo SSD portátil de 4 TB 


[image: ]
	Cantidad
	4
	

	
	
	Capacidad
	Capacidad de almacenamiento mínima de 4 TB por unidad.
	

	
	
	Interfaz
	Interfaz USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o superior, con conector USB-C.
	

	
	
	Velocidad
	Velocidad de lectura secuencial mínima de 1,000 MB/s.
	

	
	
	Construcción
	Construcción resistente con protección contra caídas de al menos 2 metros.
	

	
	
	Resistencia
	Clasificación de resistencia al polvo y agua IP55 o superior.
	

	
	
	Compatibilidad
	Compatible con sistemas operativos Windows, macOS y Linux.
	

	
	
	Incluye
	Incluye cable USB-C y adaptador USB-A.
	

	
	
	Peso
	Peso máximo: 150 gramos.
	

	
	
	Garantía
	1 año.
	











9. Nombre del ítem: Impresora multifuncional eficiente con escáner

	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	9
	Impresora multifuncional eficiente con escáner
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	Cantidad
	3
	

	
	
	Tecnología
	Tecnología de impresión láser a color (cuatro tóneres CMYK), apta para impresión en monocromático y a color.
	

	
	
	Funciones
	Funciones: impresión, escaneo a color, copiado; fax opcional.
	

	
	
	Velocidad
	Velocidad de impresión mínima de 30 páginas por minuto (ppm) en monocromático y mínima de 25 ppm en color.
	

	
	
	Resolución de impresión
	Resolución de impresión mínima de 1200 x 1200 dpi.
	

	
	
	Escaneo
	Escaneo a color, con resolución óptica mínima de 600 x 600 dpi, con salida a PDF, PDF/A y formatos de imagen comunes.
	

	
	
	Alimentador (ADF)
	Alimentador automático de documentos (ADF) con capacidad mínima de 50 hojas.
	

	
	
	Dúplex
	Impresión dúplex automática (doble cara).
	

	
	
	Bandeja de entrada
	Bandeja de entrada con capacidad mínima de 250 hojas.
	

	
	
	Conectividad
	Conectividad: USB 2.0 o superior, Ethernet RJ45 y WiFi integrado.
	

	
	
	Pantalla
	Pantalla LCD o táctil para configuración y operación directa.
	

	
	
	Compatibilidad
	Compatible con sistemas operativos Windows, macOS y Linux.
	

	
	
	Garantía
	1 año.
	




10. Nombre del ítem: Adaptador de montaje de 2.5" a 3.5" para unidades SSD


	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	10
	Adaptador de montaje de 2.5" a 3.5" para unidades SSD
[image: ]


	Cantidad
	60
	

	
	
	Tipo
	Bracket metálico adaptador de bahía de 2.5" a 3.5" para instalación de unidades SSD en gabinetes de escritorio.
	

	
	
	Material
	Material: acero o aluminio con acabado anticorrosivo.
	

	
	
	Compatibilidad de unidades
	Compatible con unidades SSD/HDD de 2.5" con altura de 7 mm y 9.5 mm.
	

	
	
	Tornillería
	Incluye tornillería completa para fijación del disco y montaje en bahía (mínimo 8 tornillos por unidad).
	

	
	
	Instalación
	Instalación sin herramientas especiales.
	

	
	
	Compatibilidad de gabinete
	Diseño compatible con gabinetes estándar ATX y micro-ATX.
	

	
	
	Garantía
	1 año.
	













11. Nombre del ítem: Cable de parcheo Cat6 (lote surtido)

	Marca:
	
	

	Modelo:
	
	

	País de Origen:
	
	

	No.
	Descripción del Bien y/o Servicio
	Especificación Técnica Solicitadas
	Especificaciones Técnicas Ofertadas

	11
	Cable de parcheo Cat6 (lote surtido)
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	Cantidad
	1
	

	
	
	Tipo
	Cable de red categoría 6 (Cat6) con conectores RJ45 en ambos extremos.
	

	
	
	Lote
	Lote surtido: 50 unidades de 1 metro y 50 unidades de 2 metros.
	

	
	
	Velocidad
	Soporte para velocidades de hasta 1 Gbps a 250 MHz.
	

	
	
	Conductor
	Conductor de cobre sólido o trenzado, calibre 24 AWG.
	

	
	
	Cubierta
	Cubierta exterior de PVC con protección contra interferencias (UTP o STP).
	

	
	
	Conectores
	Conectores con protección de clip (snagless boot) para evitar enganche y rotura.
	

	
	
	Estándar
	Cumple estándares TIA/EIA-568-C.2.
	

	
	
	Garantía
	1 año.
	



El proveedor debe adjuntar el catálogo o brochure donde se verifiquen las especificaciones técnicas ofertadas.


Observaciones: __________________________________________________________________

Firma Autorizada y sello: ____________________________________________________________

Nombre y Cargo del Firmante:   _______________________________________________________

Nombre del Oferente: _______________________________________________________________

[image: ]
Dirección/teléfono: _________________________________________________________________
ANEXO B. LISTA DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA EL CENTRO DE DATOS DE SENPRENDE ”  
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. El texto en corchetes corresponde a una instrucción para su llenado y deben ser eliminados de su cotización.]

A: Proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural en Honduras– (ComRural) II.


Ofrecemos suministrar los siguientes bienes, de conformidad con la Orden de Compra (ODC), por el precio que resulta de la siguiente Lista de Precios:

LISTA DE PRECIOS POR ITEM 
	 No. De 
ITEM 
	Descripción del Bien/Servicio
	Unidad Medida
	Cantidad
	Precio Unitario
	Precio Total

	1
	Discos duros para servidor NAS
	Unidad
	10
	
	

	2
	Memoria RAM para servidor NAS
	Unidad
	2
	
	

	3
	Computadora portátil 
	Unidad
	4
	
	

	4
	Computadora de escritorio
	Unidad
	3
	
	

	5
	Monitor
	Unidad
	4
	
	

	6
	Kit de herramientas para diagnóstico de Redes
	Unidad
	1
	
	

	7
	Licencia de Sistema operativo Windows Server 2025 - Standard Edition  
	Unidad
	1
	
	

	8
	Disco duro externo SSD portátil de 4TB
	Unidad
	4
	
	

	9
	Impresora multifuncional 
	Unidad
	3
	
	

	10
	Adaptador de montaje de 2.5" a 3.5" para unidades SSD
	Unidad
	60
	
	

	11
	Cable de parcheo Cat6 (lote surtido 1m y 2m)
	Unidad
	1
	
	

	Sub Total
	

	Impuesto Sobre Venta
	

	TOTAL 
	


El Proyecto COMRURAL cuenta a la fecha con la Resolución de Exoneración del Impuesto sobre Ventas vigente, por lo que el monto del impuesto debe estar detallado.

Forma de pago.
El oferente deberá aceptar la forma de pago establecida en este documento; no se admitirán condiciones distintas, la cual es la siguiente: Se cancelará el cien por (100%) del precio de los bienes suministrados según la orden de compra emitida, y el envío de la documentación requerida conforme al apartado “8. FORMA DE PAGO” de la Solicitud de Cotización.







El suscrito firmante hace constar que la cotización que presenta cumple con las  especificaciones solicitadas por el Comprador.
Período de validez de la oferta:  		 Fecha:  _________	
Nombre y Cargo del Oferente:  ________________
Firma del Oferente: _____________________
Dirección:	
Tel: 	

NOTA. En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario

























ANEXO C
Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

[El cotizante completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización de acuerdo     con las instrucciones indicadas].
Fecha: [indique día, mes y año de presentación de la cotización].
Cotización No: [número del proceso de la SDC]. 
Para: [indique el nombre completo del Comprador].

Los suscriptos declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de Cotización.

Aceptamos que seremos declarados automáticamente inelegibles para participar en cualquier proceso de compra o contratación bajo cualquier método de adquisición y en cualquier operación o proyecto con el Comprador por el período de un (1) año contado a partir de la fecha de notificación por parte de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP) de la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), si violamos nuestra (s) obligación(es) bajo las condiciones de la cotización si:

a. Retiramos nuestra Cotización durante el período de vigencia especificado por nosotros en la    Solicitud de Cotización, o
b. Después de haber sido notificados por el Comprador de la aceptación de nuestra cotización dentro del período de validez de la cotización, (i) no logramos suscribir el Contrato u Orden de Compra o nos negamos a hacerlo.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una notificación con el nombre del proveedor seleccionado, o (ii) han transcurrido 28 días después de la expiración de nuestra cotización.

Nombre del Cotizante: 	

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar 
la cotización en nombre del                       cotizante:        ___________________

Cargo de la persona firmante del Formulario de la cotización:		

Firma de la persona  nombrada anteriormente:  	

Fecha de la firma: El día ________ del mes _____________del año _______.

* En el caso de las Cotizaciones presentadas por una asociación temporal, especifique el nombre de la asociación temporal que actúa como cotizante.
** La persona que firme la cotización deberá contar con el poder para la firma de las misma. El poder deberá adjuntarse a los Formularios de la cotización.

[Nota: En caso de que se trate de una asociación temporal, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización deberá emitirse en nombre de todos los miembros de la asociación temporal que presenta la cotización].

ANEXO D
DECLARACIÓN JURADA SOBRE PROHIBICIONES O INHABILIDADES

Yo ______________________, mayor de edad,  de estado civil _______________, de nacionalidad  _______________, con domicilio  en _____________________________ __________________________________________ y con Tarjeta de Identidad/pasaporte No. __________________ actuando en mi condición de representante legal de _______________________________, por la presente HAGO DECLARACIÓN JURADA: Que ni mi persona ni mi representada se encuentran  comprendidos en ninguna de las prohibiciones o inhabilidades a que se refieren los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado, que a continuación se transcriben:

“ARTÍCULO 15.- Aptitud para contratar e inhabilidades. Podrán contratar con la Administración, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y financiera y su idoneidad técnica y profesional y no se hallen comprendidas en algunas de las circunstancias siguientes: 
1) 	Haber sido condenados mediante sentencia firme por delitos contra la propiedad, delitos contra la fe pública, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, malversación de caudales públicos o contrabando y defraudación fiscal, mientras subsista la condena. Esta prohibición también es aplicable a las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas cuyos administradores o representantes se encuentran en situaciones similares por actuaciones a nombre o en beneficio de las mismas; 
2) 	DEROGADO; 
3)	Haber sido declarado en quiebra o en concurso de acreedores, mientras no fueren rehabilitados; 
4) 	Ser funcionarios o empleados, con o sin remuneración, al servicio de los Poderes del Estado o de cualquier institución descentralizada, municipalidad u organismo que se financie con fondos públicos, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 258 de la Constitución de la República; 
5) 	Haber dado lugar, por causa de la que hubiere sido declarado culpable, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración o a la suspensión temporal en el Registro de Proveedores y Contratistas en tanto dure la sanción. En el primer caso, la prohibición de contratar tendrá una duración de dos (2) años, excepto en aquellos casos en que haya sido objeto de resolución en sus contratos en dos ocasiones, en cuyo caso la prohibición de contratar será definitiva; 
6) 	Ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato; 
7) 	Tratarse de sociedades mercantiles en cuyo capital social participen funcionarios o empleados públicos que tuvieren influencia por razón de sus cargos o participaren directa o indirectamente en cualquier etapa de los procedimientos de selección de contratistas. Esta prohibición se aplica también a las compañías que cuenten con socios que sean cónyuges, personas vinculadas por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los funcionarios o empleados a que se refiere el numeral anterior, o aquellas en las que desempeñen, puestos de dirección o de representación personas con esos mismos grados de relación o de parentesco; y, 
8) 	Haber intervenido directamente o como asesores en cualquier etapa de los procedimientos de contratación o haber participado en la preparación de las especificaciones, planos, diseños o términos de referencia, excepto en actividades de supervisión de construcción. 

ARTÍCULO 16.- Funcionarios cubiertos por la inhabilidad. Para los fines del numeral 7) del Artículo anterior, se incluyen el Presidente de la República y los Designados a la Presidencia, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, los Directores Generales o Funcionarios de igual rango de las Secretarías de Estado, los Diputados al Congreso Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, el Procurador y Subprocurador General de la República, el Contralor y Subcontralor General de la República, el Director y Subdirector General Probidad Administrativa, el Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto, los mandos superiores de las Fuerzas Armadas, los Gerentes y Subgerentes o funcionarios de similares rangos de las instituciones descentralizadas del Estado, los Alcaldes y Regidores Municipales en el ámbito de la contratación de cada Municipalidad y los demás funcionarios o empleados públicos que por razón de sus cargos intervienen directa o indirectamente en los procedimientos de contratación.”

CAPÍTULO VI. Ley Especial Contra el Lavado de Activos: 

Artículo 35.- Autonomía de la Acción Penal 
Artículo 36.- Delito de Lavado de Activos 
Artículo 37.- Testaferrato 
Artículo 38.- Delito de Asociación Ilícita 
Artículo 39.- Delito de Encubrimiento 
Artículo 40.- Delito de Lavado de Activo Ejecutado por Empleado o Funcionario Público 
Artículo 41.- Delito De Lavado De Activos Omisivo 
Artículo 42.- Responsabilidad de los Funcionarios o Empleados de los Sujetos Obligados 
Artículo 43.- Responsabilidad de la Persona Jurídica

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de _____________________________, Departamento de ____________, a los ____________ días de mes de ________________________ de ______________.
Firma: _______________________
Nombre del Representante Legal: ______________________________
Nombre del Oferente: _______________________________
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